**3.pielikums**

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja iepirkums

„ Projektora iegāde Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām”

Iepirkuma id.nr.LNVM/2016/2

**Tehniskais un finanšu piedāvājums**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2016. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sastādīšanas vieta

1. **Finanšu piedāvājums:**

I Kopējā preces cena

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k | Preces nosaukums | Kopējā cena par preci (EUR bez PVN) |
| 1. |  |  |
|  | **Kopā:** |  |

Preces piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā. KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam**:**

**Cena EUR bez PVN – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(summa vārdiem)**

**21% PVN - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(summa vārdiem)**

**Cena EUR ar PVN - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(summa vārdiem)**

1. **Tehniskais piedāvājums:**

Pretendents apraksta sava piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, norādot gan piedāvāto ražotāju, gan tehniskos parametrus un garantijas noteikumus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametri** | **Prasītā specifikācija** | **Pretendenta piedāvājums (Aprakstīt atbilstību pasūtītāja prasībām, norādot ražotāju un modeli projekcijas sistēmai)** |
| Tehnoloģija | * 3LCD vai līdzvērtīga. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna (CLO – Colour light output) * Ne mazāks kā 0,76” plats neorganiska materiāla panelis * Ne mazākā kā 7000 lūmenu gaismas jauda katrai krāsai pēc IDMS 15.4 mērijuma vai līdzvērtīgas metodikas (mērījums RGB krāsai) * WUXGA (1920x1200)/optiskā garuma un platuma attiecība 16:10 * Ne mazākā kā 3000 stundas standarta režīmā, 4000 stundas ekonomiskajā režīmā * Jauda ne lielāka kā 400W * Dzesēšanas mehānisms ar ne mazāk kā 20 000h garantēto darbības laiku; * Ne vairāk kā 39 dBA standarta režīmā, 31 dBA ekonomiskajā režīmā * Vismaz 50000:1 kontrasts * USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, VGA in, VGA out, DVI in, BNC in, HDBaseT, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (3x), HDMI (HDCP 2.2) * Projektora vadība un pārvaldība, izmantojot tīklu (bezvadu vai vadu LAN), Bezvadu video/audio datu pārraide (jānodrošina vismaz Cisco CCXv4), Crestron atbalsts, Wake on LAN funkcija, Ģeometriskā attēla korekcija (stūru, arkas, izliektā (curve) korekcija) * Integrēta Edge blending, scaller, split funkcija * Individuāla krāsu RGB spilgtuma un toņa kalibrācija pie gaišo un tumšo krāsu toņa nosacījuma * Garantija 36 mēneši projektoram un spuldzei viens gads |  |
| Optiskā sistēma | * Optiskais palielinājums vismaz 1.6x, motorizēts * Lēcas nobīde vismaz vertikāli ± 67 %, horizontāli ± 30 % motorizēta * Fokusa attālums vismaz 24 – 38.2 mm * Distances koeficients vismaz 1.44 – 2.33 :1 |  |
| Ekspluatācija un Garantija | * Pretendents ir piedāvātas projekcijas sistēmas (projektoru) ražotāja autorizēts partneris ar pieredzi un tiesībām uzstādīt, integrēt, apkalpot (garantijas un pēc-garantijas laiks) noteikto tehniku. Konkursa dokumentiem jāpievieno ražotāja izsniegts dokuments, kas to apliecina un vismaz viens ražotāja sertificēta inženiera sertifikāts. * Ražotāja garantija vismaz 3 gadi iekārtai vai 20 000h un 1 gads lampai vai 1000h * Garantijas remonta gadījumā pretendentam jānodrošina līdzvērtīgas iekārtas aizstāšanu ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā. * Pasūtītājs patur tiesības pirms iekārtas iegādes lūgt pretendentam demonstrācijas iekārtu fiziskai pārbaudei |  |