**3.pielikums**

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja iepirkums

“Skārienjutīgu ekrānu iegāde Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām’

Iepirkuma id.nr.LNVM/2016/6

**Tehniskais un finanšu piedāvājums**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2016. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sastādīšanas vieta

1. **Finanšu piedāvājums:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k | Preces nosaukums | Vienību skaits | Cena par vienu vienību (EUR bez PVN) | Kopējā cena par preci (EUR bez PVN) |
| 1. |  | **2** |  |  |

Preces piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas norāda augstāk minētajā tabulā vai iekļauj preces cenā. KOPĒJĀS IZMAKSAS par līguma izpildi līguma priekšmetam**:**

**Cena EUR bez PVN – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(summa vārdiem)**

**21% PVN - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(summa vārdiem)**

**Cena EUR ar PVN - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(summa vārdiem)**

1. **Tehniskais piedāvājums:**

Pretendents apraksta sava piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, norādot gan piedāvāto ražotāju, gan tehniskos parametrus un garantijas noteikumus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | | **Pretendenta piedāvājums (Aprakstīt atbilstību pasūtītāja prasībām, norādot ražotāju un modeli projekcijas sistēmai)** |
| **21.5” profesionālas klases skārienjutīgais ekrāns (minimālās prasības) (2 gab.)** | |  |
| Ekrāna izmērs | 21,5 colla, ne lielāks kā 476.64(H) X 268.11(V) mm |  |
| Displeja tehnoloģija | 60Hz E-LED BLU |  |
| Matricas tips | IPS vai PLS |  |
| Izšķirtspēja | 1920 x 1080 |  |
| Gaišums (cd/m2) | Vismaz 250 niti |  |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) | 1000:1/ 1000000:1 (dinamiskais) |  |
| Skata leņķis | 178°/178° |  |
| Reakcijas laiks | 5ms |  |
| Savienojamība | VGA (D-Sub), HDMI, Stereo Mini Jack, RS232, Display Port vismaz 1.2v (a ķēdes funkciju video sienas izveidei, atbalsta 2x2 UHD rezolūciju, HDCP, RJ45, USB in/out, iebūvēts WiFi , 16/7 nepārtraukta darbība |  |
| Orientācija | Ainava/Portrets |  |
| Funkcionalitāte | Iebūvēti skaļruņi (10W), WLAN, Kapacitīvais skārienjutīgais ekrāns (10 punkti), VESA 100  Procesors: Cortex-A9 1GHz Quad Core CPU  Operatīvā atmiņa: 1.5GB 48bit DDR3  Videokarte: 2D & 3D grafiskais dzinējs (līdz 1920x1080. 32bpp, OpenGL ES)  Disks (FDM): 4GB  Multimediji: Video dekoders (MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual)), VC-1, JPEG, PNG,VP8, Audio DSP (AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.)  USB 2.0  Operētājsistēma: Linux vai Windows  Nodrošina digitālā satura pārvaldes programmatūru, kas atļauj vismaz šādas funkcijas:  • Wan/Lan, WLAN bāzes programmatūra vietējai piekļuvei un satura augšupielādei, atskaņošanai, vadībai (tai skaitā avots/paneļa slēgums/skaļums u.c.), displeja ieslēgšanās/izslēgšanās;  • Multimēdiju failu atskaņotājs (vismaz \*.avi, \*.mkv, \*.asf, \*.wmv, \*.mp4, \*.vob, \*.mpg 1/2, \*.mp3, \*.mkv, \*.ts, \*.tp, \*.trp, \*.jpg, \*.ppt, \*.pptx, \*.swf)  • Satura raidīšanas un atskaņošanas plānotājs (dienas, nedēļas, mēneši)  • Kļūdu paziņotājs;  • Attālināta diagnostika (arī HW);  • Tiešā satura pārraidīšanas atbalsts no vismaz šādiem avotiem - S-Video, Component, AV, PC, DVI, BNC, DHCP, HDMI, TV, DTV, USB ārējā, DP  • Iespēja atskaņot failus no cita LAN tīklā esoša datora;  • Iespēja veidot skārienjūtīgu interaktīvu saturu balstoties uz iebūvēto datoru;  • Bez-datora video sienas režīms (vismaz 15x15 video siena)  • Iespēja kontrolēt displeju caur viedtālruņa aplikāciju (vismaz iOS un Android) |  |
| Garantija | 3 gadi |  |
| Cits | Pretendents ir piedāvātās tehnikas ražotāja autorizēts partneris ar pieredzi un tiesībām uzstādīt, integrēt, apkalpot (garantijas un pēcgarantijas laiks) noteikto tehniku. Konkursa dokumentiem jāpievieno ražotāja izsniegts dokuments un vismaz viena sertificēta inženiera sertifikāts. |  |

Pretendents (paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarota persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts Vārds, uzvārds Amats